询价通知书

相关供应商：
根据采购计划，现邀请你单位参加报价。请你单位仔细阅读询价通知书，按要求进行报价。
一、采购项目概况
本次采购内容主要用于中国科学技术大学化学与材料科学学院太湖路校区会议室桌椅及配套附属材料采购。
二、预算金额
预算金额 81608 元。
[bookmark: _Toc373860293]三、采购需求
详细采购清单以及控制价详见后附表一。
注:附表一所提出的需求是完成本项目的基本要求,供应商提供的内容不得低于以上要求。
四、成交规则
[bookmark: OLE_LINK1]1、最低价成交，即满足采购需求且总价报价最低的供应商作为成交供应商。若最低报价相同,由评审小组抽签确定成交供应商。
2、供应商报价时，各单项报价不得超过附表一中的预算单价，如若超过则作为无效投标报价。
3、有效报价不足3家的，重新开展询价活动。
五、供应商报价要求
1、报价文件格式不限，注明报价日期和联系人及联系方式，报价文件中须包含附表一中所有内容，并加盖公章。
2、供应商报价超出预算金额的，为无效报价。
3、供应商提供的报价文件需要包含有效的营业执照复印件并加盖公章，具备独立法人资格。
4、报价文件需密封，邮寄或现场交给采购联系人。
六、其他
1、收件地址：中国科学技术大学化学与材料科学学院行政楼205室
报价文件递交截止时间及询价时间：2026年11月13日16时30分（逾期送达文件采购人有权拒收）
2、采购联系人：张老师    联系电话：13637063595  
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附表一
	A楼会议室

	序号
	品名
	参考图片
	规格
	材质说明
	单位
	数量
	预算单价（元）

	1
	会议桌1
	[image: ]
	1500*500*760
	1.面材：天然绿色环保进口木皮贴面，木皮厚度执行国家标准。优质实木封边条，木皮纹理清晰自然，色泽一致，平整，拼接合理，美观大方，无结疤，无瑕疵。
2.基材：25mmE0级优质品牌中纤板，甲醛释放量，总挥发性有机化合物（TVOC)，表面结合强度等符合国家标准。
3.水性漆：UV底水性面工艺，UV漆其固含量高、VOC很低、没有有机溶剂、环保性能好、填充性好、漆膜性能好，没有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。
4.五金：采用优质品牌五金配件，确保承重和耐用性，且需要达到环保级别。
	张
	4
	900

	2
	演讲台1
	[image: ]
	700*550*1100
	1.面材：天然绿色环保进口木皮贴面，木皮厚度执行国家标准。优质实木封边条，木皮纹理清晰自然，色泽一致，平整，拼接合理，美观大方，无结疤，无瑕疵。
2.基材：25mmE0级优质品牌中纤板，甲醛释放量，总挥发性有机化合物（TVOC)，表面结合强度等符合国家标准。
3.水性漆：UV底水性面工艺，UV漆其固含量高、VOC很低、没有有机溶剂、环保性能好、填充性好、漆膜性能好，没有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。
4.五金：采用优质品牌五金配件，确保承重和耐用性，且需要达到环保级别。
	个
	1
	2500

	3
	墙面吸音板
	[image: ]
	600*1200
	基材为聚酯纤维，无胶黏剂，表层布艺软包，厚度9mm,无甲醛，多孔纤维结构，防火等级B1级。包含施工辅材等全部安装相关费用。
	平方米
	35
	180

	4
	会议椅1
	[image: ]
	常规会议室尺寸
	1.脚架:采用优质白蜡木实木框架，经烘干、防虫、防腐等工艺处理，结构稳定不易变形。
2.油 漆:优质环保聚酯漆，采用先进的油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，漆膜硬度达2以上。
3.面料:优质环保超纤皮革，其具有良好的物理力学性能和化学稳定性，韧性强、有着极其优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。
4.海绵:优质无氟高密度PU发泡海绵，密度为35-45kg/m3，回弹力不低于47%，弹性足、稳定性好。
5.结构:榫卯工艺，坚固耐用。
	张
	32
	450

	5
	茶水柜
	[image: ]
	900*420*860
	1.面材：天然绿色环保进口木皮贴面，木皮厚度执行国家标准。优质实木封边条，木皮纹理清晰自然，色泽一致，平整，拼接合理，美观大方，无结疤，无瑕疵。
2.基材：25mmE0级优质品牌中纤板，甲醛释放量，总挥发性有机化合物（TVOC)，表面结合强度等符合国家标准。
3.水性漆：UV底水性面工艺，UV漆其固含量高、VOC很低、没有有机溶剂、环保性能好、填充性好、漆膜性能好，没有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。
4.五金：采用优质品牌五金配件，确保承重和耐用性，且需要达到环保级别。
	组
	1
	1500

	C楼会议室

	序号
	品名
	参考图片
	规格
	材质说明
	单位
	数量
	预算单价（元）

	1
	会议桌2
	[image: ]
	1400*600*750
	1、面材：优质品牌三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐划痕、耐磨性强、耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀。
2、基材：25mmE0级优质刨花板，甲醛释放量，总挥发性有机化合物（TVOC)，表面结合强度等符合国家标准。
3、封边：PVC封边条，耐干热性、耐磨性，耐开裂，耐冷热循环，优质封边机，压力均匀、稳定，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边，执行国家标准。
4、金属脚架：风格简约、光滑美观、方正规整、稳固结实、经久耐用。优质品牌五金配件，确保承重和耐用性，且需要达到环保级别。 
	张
	4
	900

	2
	会议椅2
	[image: ]
	常规会议室尺寸
	1、面料：采用优质高品质网布，全网布覆盖，透气性强；
2、海绵：采用优质品牌高品质透气、吸音定型海绵，其中拉伸强度、伸长率、
75%压缩永久变形、回弹率、压陷性能、25%压陷硬度、65%/25%压陷比、干热
老化后拉伸强度均符合国家标准，
3、黑色外框，黑色特网靠背；
4、金属材质弓形脚架，管壁厚度2mm,圆管或椭圆管，直径25mm以上。材质为Q235优质钢管。
	张
	68
	250

	3
	墙面吸音板
	[image: ]
	600*1200
	1.基材为聚酯纤维，无胶黏剂，表层布艺软包，厚度9mm,无甲醛，多孔纤维结构，防火等级B1级。包含施工辅材等全部安装相关费用。
	平方米
	38
	180

	4
	茶水柜
	[image: ]
	900*420*860
	1.面材：天然绿色环保进口木皮贴面，木皮厚度执行国家标准。优质实木封边条，木皮纹理清晰自然，色泽一致，平整，拼接合理，美观大方，无结疤，无瑕疵。
2.基材：25mmE0级优质品牌中纤板，甲醛释放量，总挥发性有机化合物（TVOC)，表面结合强度等符合国家标准。
3.水性漆：UV底水性面工艺，UV漆其固含量高、VOC很低、没有有机溶剂、环保性能好、填充性好、漆膜性能好，没有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。
4.五金：采用优质品牌五金配件，确保承重和耐用性，且需要达到环保级别。
	组
	1
	1500

	5
	演讲台2
	[image: ]
	736*508*750
	1、面材：优质品牌三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐划痕、耐磨性强、耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀。
2、基材：25mmE0级优质刨花板，甲醛释放量，总挥发性有机化合物（TVOC)，表面结合强度等符合国家标准。
3、封边：PVC封边条，耐干热性、耐磨性，耐开裂，耐冷热循环，优质封边机，压力均匀、稳定，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边，执行国家标准。
4、金属脚架：风格简约、光滑美观、方正规整、稳固结实、经久耐用。优质品牌五金配件，确保承重和耐用性，且需要达到环保级别。
	个
	1
	800

	D楼会议室

	序号
	品名
	参考图片
	规格
	材质说明
	单位
	数量
	预算单价（元）

	1
	会议桌
	[image: ]
	4800*1600*750
	1.实木框架，实木桌面整板直拼。优质实木封边条，桌面美观大方，无结疤，无瑕疵。
2.基材：桌面厚度50mm，E0级优质品牌中纤板，甲醛释放量，总挥发性有机化合物（TVOC)，表面结合强度等符合国家标准。
3.水性漆：UV底水性面工艺，UV漆其固含量高、VOC很低、没有有机溶剂、环保性能好、填充性好、漆膜性能好，没有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。
4.五金：采用优质品牌五金配件，确保承重和耐用性，且需要达到环保级别。
	张
	1
	12288

	2
	墙面吸音板
	[image: ]
	600*1200
	1.基材为聚酯纤维，无胶黏剂，表层布艺软包，厚度9mm,无甲醛，多孔纤维结构，防火等级B1级。包含施工辅材等全部安装相关费用。
	平方米
	25
	180

	3
	茶水柜
	[image: ]
	
	1.面材：天然绿色环保进口木皮贴面，木皮厚度执行国家标准。优质实木封边条，木皮纹理清晰自然，色泽一致，平整，拼接合理，美观大方，无结疤，无瑕疵。
2.基材：25mmE0级优质品牌中纤板，甲醛释放量，总挥发性有机化合物（TVOC)，表面结合强度等符合国家标准。
3.水性漆：UV底水性面工艺，UV漆其固含量高、VOC很低、没有有机溶剂、环保性能好、填充性好、漆膜性能好，没有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。
4.五金：采用优质品牌五金配件，确保承重和耐用性，且需要达到环保级别。
	组
	1
	1500

	4
	地板
	[image: ]
	1200*200
	1.高密度纤维板 + 浸渍纸四层压合，无实木薄片、包含施工匹配的辅材等全部安装费用。
	平方米
	48
	110

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	注;以上所有产品采购前需送样，满足甲方要求后方可采购，后续如有参数需要调整，价格不再调整。
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